1. Снять декоративную заглушку.
[image: Изображение выглядит как велосипед, углерод, земля, на открытом воздухе

Автоматически созданное описание]
2. Ослабить под заглушкой болт (шестигранником).
[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, труба, земля

Автоматически созданное описание]


3. Снять ручку
4. Открутить шайбу, которая держит картридж.
[image: Изображение выглядит как труба, цилиндр, земля

Автоматически созданное описание]
5. Если не получается открутить от руки, на шайбе есть шлицы, можно открутить уперев в них, например, длинные плоскогубцы.
[image: Изображение выглядит как объектив, круг, человек, рука

Автоматически созданное описание]


6. Достать керамический картридж.
[image: Изображение выглядит как труба, цилиндр, земля

Автоматически созданное описание]
[image: ]
7. Установить новый картридж.
8. Собрать все в обратном порядке.
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